靜宜大學緊急沖身洗眼器檢查記錄表

單位名稱： 應用化學系 檢查日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 | 設備位置或編號 | 設備旁堆積雜物 | 水源開關閥 | 沖身設備水質與水量 | 洗眼設備水質與水速(壓) | 洗眼設備噴頭 | 洗眼槽清潔 | 設備操作說明 | 備註(含改善情形) |
| 1 | 靜安131(對面) | □是□否 | □正常□故障 | □正常□異常 | □正常□異常 | □有蓋□無蓋 | □清潔□不清潔 | □有張貼□未張貼 |  |
| 2 | 靜安231(對面) | □是□否 | □正常□故障 | □正常□異常 | □正常□異常 | □有蓋□無蓋 | □清潔□不清潔 | □有張貼□未張貼 |  |
| 3 | 靜安331(對面) | □是□否 | □正常□故障 | □正常□異常 | □正常□異常 | □有蓋□無蓋 | □清潔□不清潔 | □有張貼□未張貼 |  |
| 4 | 靜安431(對面) | □是□否 | □正常□故障 | □正常□異常 | □正常□異常 | □有蓋□無蓋 | □清潔□不清潔 | □有張貼□未張貼 |  |
| 5 | 靜安212(旁邊) | □是□否 | □正常□故障 | □正常□異常 | □正常□異常 | □有蓋□無蓋 | □清潔□不清潔 | □有張貼□未張貼 |  |
| 6 | 靜安312(旁邊) | □是□否 | □正常□故障 | □正常□異常 | □正常□異常 | □有蓋□無蓋 | □清潔□不清潔 | □有張貼□未張貼 |  |
| 7 | 靜安333(旁邊) | □是□否 | □正常□故障 | □正常□異常 | □正常□異常 | □有蓋□無蓋 | □清潔□不清潔 | □有張貼□未張貼 |  |
| 8 | 靜安433(旁邊) | □是□否 | □正常□故障 | □正常□異常 | □正常□異常 | □有蓋□無蓋 | □清潔□不清潔 | □有張貼□未張貼 |  |
| 9 | 靜安412(旁邊) | □是□否 | □正常□故障 | □正常□異常 | □正常□異常 | □有蓋□無蓋 | □清潔□不清潔 | □有張貼□未張貼 |  |
| 10 | 靜安206(旁邊) | □是□否 | □正常□故障 | □正常□異常 | □正常□異常 | □有蓋□無蓋 | □清潔□不清潔 | □有張貼□未張貼 |  |
| 11 | 靜安306(旁邊) | □是□否 | □正常□故障 | □正常□異常 | □正常□異常 | □有蓋□無蓋 | □清潔□不清潔 | □有張貼□未張貼 |  |
| 12 | 靜安406(旁邊) | □是□否 | □正常□故障 | □正常□異常 | □正常□異常 | □有蓋□無蓋 | □清潔□不清潔 | □有張貼□未張貼 |  |
| 13 | 廢液室外 | □是□否 | □正常□故障 | □正常□異常 | □正常□異常 | □有蓋□無蓋 | □清潔□不清潔 | □有張貼□未張貼 |  |

備註:1.該檢查作業應(每月)執行，如發現功能異常時，應盡速執行修繕，並於修復前張貼停用公告。

 2.檢查記錄表應保存三年。

 檢查人員: 單位主管: